Мастер-класс по изготовлению чехла для хранения и транспортировки рамы с натянутой канвой. (сделан на примере рамы размером 60 см на 25 см)

1. Измеряем размер рамы - 60 см х 25 см
2. Вырезаем из туристического коврика (паралона или каврового покрытия для пола) 2 прямоугольные заготовки по размеру рамы с прибавкой по 3 см по всем четырем сторонам - 63 см х 28 см (для придания чехлу жесткости) - фото № 1
3. Вырезаем из материала 2 полоски (1 – лицевая,1 изнаночная), по длине равные 2 длинам прямоугольных заготовок ( из туристического коврика) с прибавкой 10 см (на швы при вшивании молнии-застежки или липучки) = (63 см х 2+ 10см) = 136 см и шириной, равной ширине заготовок + 5 см (на боковые швы) = (28 см + 5 см) = 33 см - фото № 2
4. Раскладываем одну полоску ткани (лицевая часть чехла) и на ней кладем 2 заготовки (уплотнителя), оставляя между ними расстояние 2,5 см - фото № 3
5. Сверху накрываем второй полоской ткани (изнанкой чехла) – фото № 4
6. По центру (между заготовками из уплотнитея) прокладываем 2 строчки на расстоянии 2 см друг от друга (разделяя заготовки уплотнителя между собой – образую тем самым «дно» чехла (2 см) - фото № 5
7. Складываем ткань (вместе с вложенными заготовками-уплотнителями) пополам (делая сгиб в месте строчки) – получаем прямоугольный пакет.
8. Сшиваем по обеим боковым сторонам по краю – фото № 6
9. Вверху вшиваем молнию-застежку (липучку) – фото № 7
10. Пришиваем ручку с удобной стороны (и длинную – для транспортировке «через плече») – фото № 8, 9

По желанию боковые швы обрабатываем оверлоком или закрываем бейкой (кантом), либо при сшивании боковых швов (пункт 8) сразу «прячем» (подгибая во внутрь) срез ткани – фото № 8, Чехол для транспортировки и хранения рам с натянутой канвой готов!

* 
* 
* 